lloc_End;
00,00, \       ; MD_Flags;
00,00, \       ; MD_Reserved;
00,E0,FF,FF, \ ; MR_Align;         // Mask for base alignment
00,20,00,00, \ ; MR_nBytes;        // Count of bytes
00,00,00,00, \ ; MR_Min;      // Min Address
FF,FF,FF,FF, \ ; MR_Max;      // Max Address
00,00, \       ; MR_Flags;         // Flags
00,00, \       ; MR_Reserved;
02,00,00,00, \ ; PCCARD flags, 0x02 = attribute mem, or
;         0x08 = 16-bit common mem
00,00,00,00, \ ; Memory card address
;
; MEM Resource Descriptor 1
;
34,00,00,00, \ ; Total length of Memory Resource Descriptor
01,00,00,00, \ ; ResType_Mem = 0x00000001
01,00, \       ; MD_Count;
14,00, \       ; MD_Type;          // MType_Range = 0x0014
00,00,00,00, \ ; MD_Alloc_Base;
00,00,00,00, \ ; MD_Alloc_End;
00,00, \       ; MD_Flags;
00,00, \       ; MD_Reserved;
00,E0,FF,FF, \ ; MR_Align;         // Mask for base alignment
00,20,00,00, \ ; MR_nBytes;        // Count of bytes
00,00,00,00, \ ; MR_Min;      // Min Address
00,00,10,00, \ ; MR_Max;      // Max Address
00,00, \       ; MR_Flags;         // Flags
00,00, \       ; MR_Reserved;
00,00,00,00, \ ; PCCARD flags, 0x02 = attribute mem, or
;         0x08 = 16-bit common mem
00,00,00,00, \ ; Memory card address
;
; REQUEST_CONFIG_PKT Descriptor
;
19,00,00,00, \ ; Total length of REQUEST_CONFIG_PKT Descriptor
7C,89,00,00, \ ; (ResType_Ignored_Bit + PCCARD_DEVICE_ID) = 0x897C
00,00, \       ; Socket;
02,00, \       ; Attributes;
32, \          ; Vcc;
00, \          ; Vpp1; 78
00, \          ; Vpp2; 78
02, \          ; IntType;
00,10,00,00, \ ; ConfigBase;
00, \          ; Status;
00, \          ; Pin;
00, \          ; Copy;
41, \          ; ConfigIndex;
01, \          ; Present;
;
; TERMINATOR
;
00,00,00,00
    
[ControlFlags]
    
      
[DataFire.Utils.DelFiles]
UninstDF.exe
msisdn11.exe
DgCfgWiz.exe
DigiView.exe
DigiView.dll
   
[DataFire.Config.DelFiles]
CxpInst.dll
DigiDfGo.hlp
cfgwiz32.dg

[DataFire.StartM.Rem]
setup.ini, progman.groups,, "groupDigi=""%DIGI_DESC%"""     
setup.ini, groupDigi,, """%D