Jakým způsobem SemTel tiskne?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SemTel dokáže svůj výstup přesměrovat na tiskárnu. K přesměrování dojde
po přijetí sekvence \E[5i a až do přijetí sekvence \E[4i, se budou všechna
přijatá data tisknout. Z důvodu zryhleného vyřízení požadavku serveru, jsou
přijatá data pro tisk nejprve do paměti. A teprve po ukončení sekvencí \E[4i.
Se začínají tisknout, ale až po zvolení vhodného profilu tiskárny.
Algorimus tisku je následující:
       - server pošle aktivačnní sekvenci
       - SemTel zobrazí okno pro výběr profilu tiskárny a souběžně s ním
         přijímá data která server vysílá a ukládá je do dočasné paměti
       - server ukončí vysílání, jestliže uživatel již uzavřel okno
         s parametry spojení, SemTel otevře tiskárnu
       - SemTel vytiskne aktivační soubor, je-li to požadováno, a začne
         přijatá data tisknout po 512B blocích.
       - Jakmile vytiskne přijatá data, vytiskne deaktivační soubor a
         zavře tiskárnu.
       - OS začíná skutečně tiskout zadaná data.

Profily tiskáren slouží k tomu, aby jste si mohli udělat několik různých
nastavení pro jednu nebo několik tiskáren.

Kódování češtiny: máte stejné volby jako při nastavování kódování češtiny
pro video, nevíte-li si rady podívejte se na charset.txt.

Režim přístupu k tiskárně:
  * windows, SemTel pro tisk používá všeco nabízí správa tiskáren
    pod windows, můžete tedy volit typ a velikost písma kterým chcete
    tisknout. Dále v tiskové frontě uvidíte správný počet stránek dokumentu.
    V tomto režimu se vytisknou všechny řídící sekvence, které případně
    server vyšle na tiskárnu, jako jakýkoliv jiný text.
  * přímý, SemTel z nabídky windows pro tisk využije jen to základní a
    tisk provede přímým přístupem k tiskárně, za asistence windows. V
    tiskové frontě se tisková úloha objeví, ale její délka nebude
    správně uvedena. Všechny řídící sekvence které server vyšle budou
    interpretovány tiskárnou.

Pro oba režimy tisku platí, že musíte mít správně nastevený ovladač tiskárny
aby SemTel mohl správně tiskout.

Ani v přímém režimu tisku nemůžete volit port nakterém je tiskárna připojena,
tato konstrukce by se neslučovala s Win32.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Verze dokumentu : 0.903
Poslední změna  : 28.8.1998
