Předávání parametrů prostředí hostitelskému systému.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Telnet protokol má vlastnosti OLD_ENVIROMENT(36) a NEW_ENVIRONMET(39), které
slouží k předávání parametrů prostředí z lokálního do hostitelského systému.
SemTel implementuje obě tyto vlasnosti přibližně podle příslušných RFC uvedených
na konci tohoto dokumentu.
Jsou definovány dvě skupiny těchto proměnných:
        * Globálně známe, uváděné jako VAR, je jich šest:
                 - USER
                 - JOB
                 - ACCT
                 - PRINTER
                 - SYSTEMTYPE
                 - DISPLAY
        * Uživatelem definované, uváděné jako USERVAR. U nich platí,
          že jejich jméno nesmí kolidovat s těmi předchozími.

Ukazuje se však tyto vlastnosti představují určitý bezpečnostní problém, protože
mohou modifikovat systémové proměnné nastavené správcem systému, např. cesty ...
A proto drtivá vetšina telnet damonů proměnné ze skupiny USERVAR ignoruje.

Nastavení proměných které mají být předány vdzálenému systému se provádí v
okně 'Parametry spojení'.

SemTel rozlišuje tři způsoby zadání proměnné:
        1. Přímé zadání ve tvaru VARIABLE_NAME=VARIABLE_VALUE
        2. Závislosti na parametrech OS VARIABLE_NAME=%OS_ENV_VARIABLE_NAME%
        3. Závislosti na param. SemTelu VARIABLE_NAME=%SEMTEL_ENV_VARIABLE_NAME%
           Pro tento bod je zatím k dispozici jen SEMTEL_LOCAL_IP v které
           je předána PRVNÍ IP adresa počítače na kterém SemTel beží.

Příklad:
   USER=novak
   SYSTEMTYPE=Win32
   LOCAL_PATH=%PATH%
   LOCAL_TEMP=%TEMP%
   LOCAL_IP=%SEMTEL_LOCAL_IP%

Vzdálenému systému bude předáno jméno uživatele - uživatel je nebude muste
vypisovat, bude rovnou vyzván k zadani hesla. Bude nastaven SYSTEMTYPE. Dále
budou předány obsahy dvou proměnných OS do proměných LOCAL_*. A nakonec bude
do proměnné LOCAL_IP nastavena první IP adresa počítače kde běží SemTel.



Reference:
  rfc1572 Telnet Environment Option. S. Alexander. January 1994. (Format:
          TXT=14676 bytes) (Status: PROPOSED STANDARD)
  rfc1571 Telnet Environment Option Interoperability Issues. D. Borman.
          January 1994. (Format: TXT=8117 bytes) (Updates RFC1408) (Status:
          INFORMATIONAL)
  rfc1408 Telnet Environment Option. D. Borman, Editor. January 1993.
          (Format: TXT=13936 bytes) (Updated by RFC1571) (Status: HISTORIC)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Verze dokumentu : 0.900
Poslední změna  : 18.8.1998
